MK20DX128VFM5 – QFN32

Pin17\_PTA18 (EXTAL0)

Pin18\_PTA19 (XTAL0)

Pin3\_USB0\_DP

Pin4\_USB0\_DM

Pin12\_PTA0 (JTAG\_TCLK/SWD\_CLK)

Pin13\_PTA1 (JTAG\_TDI)

Pin14\_PTA2 (JTAG\_TDO)

Pin15\_PTA3 (JTAG\_TMS/SWD\_DIO)

Pin19\_RESET\_b

Pin24\_PTC3 (UART1\_RX)

Pin25\_PTC4 (UART1\_TX)

Pin29\_PTD4

Pin16\_PTA4

Pin20\_PTB0

Pin26\_PTC5 (SPI0\_SCK)

Pin27\_PTC6 (SPI0\_SOUT)

Pin28\_PTC7 (SPI0\_SIN)

Pin21\_PTB1

8MHz

无源晶振

**K20 JTAG/SWD**

5x2插头

1.28mm

蓝色LED

Boot按键

USB接口

Mini\_B,1x5

UART接口

TTL

**Target SWD**

74LVC缓冲器

SWD\_CLK

SWD\_DIO

SIM\_EN

SIM\_OE

SIM\_SWD

OpenSDA

UART\_RXD

UART\_TXD



SWD\_RST

SIM\_RST